**Revitalizace rybníka na poz. č. 266/3**

**Zahájení prací: 2. pololetí 2025**

**Celková doba realizace: max. 6 – 8 měsíců**

**Rozsah zemních prací: odstranění vegetece do 150 m2**

**Výkopové práce: do 100 m3 - cca 180 t**

**Odstranění betonu / kamene: do 100 m3 - cca 125 t**

**Odstanění sedimentu: cca 1.270 m3 – cca 800 t**

**Hloubka nádrže: 1,40 m – 1,90 m (max. 2,20 m)**

**Celková zatopená plocha: 4.568 m2**

**Celkový zatopený objem: 6.900 m3**

**Výsadba nových dřevin: Javor horský klen (AcerpseudoplatanusL.)**

 **Dub letní (Quercus robur L.)**

 **Habr obecný (Carpinus betulas L.)**

 **Javor Babyka (Acer campestre) L.)**

 **Vrba bílá (Salix alba L.)**

 **Brslen evropský (Euonysmus europeus L.)**

 **Kalina obecná (Viburnum opulus L.)**

 **Krušina olšová (Rhamnus frangula L.)**

 **Střemcha obecná (Prunus padus L.)**